美土里橋架替事業の概要



[bookmark: _GoBack]　路 線 名：　野岡緑道
　　橋 梁 名：　美土里橋（みどりはし）
　　　　　　　　※旧橋梁架設年　昭和１５年
　　橋　　長：　Ｌ＝32.7ｍ
　　幅　　員：　総幅員　　　Ｗ＝3.1ｍ
有効幅員　　Ｗ＝2.3ｍ（人道橋）
　形　　式：　１径間　ポストテンション方式ＰＣ単純中空床板桁
　　事 業 費：　５億１，８００万円
　　事業期間：　令和４年度～令和８年度
　　事業主体：　佐伯市


　【事業経過】
　　令和４～６年度　　　　調査・測量設計
　　令和５・６年度　　　　旧橋撤去工事
　　令和６・７年度　　　　護岸・下部工工事
　　令和７・８年度　　　　上部工工事
　　令和８年９月２９日　　開通 
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【整備の目的】
　　野岡緑道において、１級河川番匠川水系中川を渡河している美土里橋は、平成３０年度に実施した健全度調査の結果に基づき橋の架け替えを行い、施設の長寿命化を図ることを目的とした事業です。

【位置図】
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【 側面図 】　　　　　　　　　　　　　　　　　　【 横断図 】
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